Załącznik nr 2 do zaproszenia - wzór umowy_Adm.Wi.262.63.2026_______
UMOWA NR _
Usługi z zakresu okresowej kontroli instalacji gazowych i systemów detekcji gazu w kotłowni budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce
Umowa została zawarta w formie elektronicznej pomiędzy;
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Wieliczce, ul. Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-18-93-452, REGON: 356728504, reprezentowanym przez …………………, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………, z siedzibą w …………………, NIP: ………………, REGON: ………………, reprezentowanym przez ………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 170 000 zł netto, co, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, powoduje wyłączenie stosowania tej ustawy.

§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, przeglądów, serwisu, bieżącej konserwacji oraz usuwaniu awarii wewnętrznej instalacji gazowej, kotłowni gazowej oraz systemu detekcji gazów w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 53 w Wieliczce.
Usługi będą realizowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, instrukcjami eksploatacji, obowiązującymi przepisami prawa oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w przedmiocie (Część I lub Cześć II - niepotrzebne skreślić) na warunkach określonych w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi  standardami wiedzy. 
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
W zakresie części I: 
wykonanie corocznej kontroli stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane; w ilości 2 kontrole:
Kontrola obejmuje całą wewnętrzną instalację gazową od gazomierza G25 w szafce zewnętrznej do punktów odbioru (kotły) na kondygnacji +4.
1. oględziny zewnętrzne przewodów gazowych na całej trasie (parter → szacht → kond. +4);
1. sprawdzenie stanu połączeń spawanych, gwintowanych i kołnierzowych;
1. sprawdzenie stanu antykorozyjnego rurociągów;
1. sprawdzenie stanu rur ochronnych w miejscach przejść przez przegrody;
1. sprawdzenie drożności i stanu zaworów odcinających (kurki gazowe przed każdym kotłem);
1. sprawdzenie stanu gazomierza G25 i reduktora ciśnienia w szafce zewnętrznej;
1. sprawdzenie oznakowania instalacji (tabliczki, etykiety identyfikujące);
1. próba szczelności instalacji gazowej manometrem klasy 0,6 (0–0,16 MPa) - ciśnienie 0,05 MPa, czas obserwacji min. 10 min., wynik pozytywny = brak spadku ciśnienia;
1. sporządzenie protokołu kontroli podpisanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej gazowej.

WYMAGANE UPRAWNIENIA: Kontrolę musi przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego).
[bookmark: _Hlk233887415]przeglądy, konserwacje kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym firmy AIC- 2 sztuki NC 100H o mocy 12,9-105,2 kW każdy oraz 1 sztuka NC 150H o mocy 13,0-151,3 kW, o zamkniętej komorze spalania, zasilanych gazem ziemnym grupy E, wraz z palnikami, układami zapłonowymi, wymiennikami ciepła i komorami spalania; w ilości 3 przeglądy: 

Przegląd obejmuje kaskadę 3 kotłów kondensacyjnych (2×NC 100H + 1×NC 150H) Firmy AIC na kondygnacji +4.
1. sprawdzenie stanu technicznego każdego kotła (obudowa, podłączenia, uszczelki) wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
1. kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła i komory spalania;
1. sprawdzenie stanu palnika i układu zapłonowego;
1. analiza spalin - pomiar: CO, CO₂, temperatura spalin, sprawność spalania, nadmiar powietrza (λ);
1. sprawdzenie i regulacja ciśnienia gazu na wejściu (1,8–2,5 kPa) i na palniku;
1. sprawdzenie ciśnienia roboczego w instalacji CO/CT/CWU (nominalne: 1-6 bar);
1. sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa (3 szt., p=3,0 bar);
1. sprawdzenie naczyń wzbiorczych: ciśnienie poduszki gazowej (35 l, 300 l, 18 l);
1. sprawdzenie neutralizatora kondensatu i kratki ściekowej;
1. sprawdzenie komina koncentrycznego (drożność, stan czyszczaka);
1. sprawdzenie pomp obiegowych (CO, CT, CWU) i regulatora obrotów;
1. sprawdzenie sterownika kaskady - parametry, błędy, krzywa pogodowa;
1. sporządzenie protokołu z wynikami analizy spalin;
1. sprawdzenie stanu zasobnika CWU Firmy SILOX



W zakresie części II : 
kwartalne przeglądy, konserwację i testy funkcjonalne  systemu detekcji gazów: w ilości 6 przeglądów:

System obejmuje: centralę alarmową GAZEX, czujniki metanu CH₄ (eksplozymetryczne), czujniki CO typu uniTOX.CO (elektrochemiczne), sygnalizator optyczno-akustyczny, zawór szybkozamykający MAG3.
1. sprawdzenie stanu centrali alarmowej (diody LED, wyświetlacz, sygnały);
1. sprawdzenie stanu akumulatora podtrzymującego (12V/1,3Ah) - test zasilania awaryjnego;
1. test zadziałania czujników CH₄ gazem wzorcowym (kalibracja);
1. test zadziałania czujników CO gazem wzorcowym (kalibracja uniTOX.CO);
1. weryfikacja progów alarmowych: I próg (10% DGW) - sygnalizacja; II próg (30% DGW) - zamknięcie zaworu MAG3;
1. test sygnalizatora optyczno-akustycznego nad drzwiami kotłowni;
1. test zamknięcia zaworu MAG3 po sygnale z II progu (czas reakcji: 10 sek.);
1. test odcięcia zasilania elektrycznego kotłowni po 3 min. od II progu;
1. sprawdzenie poprawności działania trybu awaryjnego centrali (zanik napięcia - zamknięcie zaworu po 5 sek.);
1. sprawdzenie okablowania systemu (spadki napięć na liniach 12V ≤ 3V, na liniach 24V ≤ 1,5V);
1. reset pamięci zdarzeń alarmowych po testach - po uzgodnieniu z Zamawiającym;
1. sporządzenie protokołu z kalibracji z podaniem wartości pomiarowych;

WYMAGANIE PROJEKTOWE: Opis techniczny instalacji gazowej stanowi: konserwacja 
i okresowe przeglądy techniczne systemu detekcji gazu muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i uprawniony przez producenta serwis specjalistyczny, zgodnie z harmonogramem producenta.

UWAGA: W przypadku wykrycia nieszczelności instalacji gazowej Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego oraz podjęcia działań zabezpieczających (zamknięcie zaworu, wentylacja pomieszczenia, ewakuacja). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powiadamia również PSP i PSG.




Sporządzanie protokołów, raportów i dokumentacji z wykonanych czynności, w tym klasyfikację stanu technicznego urządzeń jako: sprawne, sprawne warunkowo lub niesprawne, wraz z określeniem priorytetu naprawy.
 Usługi będą realizowane zgodnie z: - w zależności od części zamówienia 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeniem MI ws. warunków technicznych (§ 131-§ 158) oraz Rozporządzeniem MKiŚ ws. kwalifikacji (grupa 3 gazowa);
normami PN-EN 1775 (instalacje gazowe), PN-EN 50194-1 (wykrywanie gazów palnych), PN-EN 45544 (stężenia gazów toksycznych);
Instrukcją eksploatacji i konserwacji budynku;
dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów urządzeń;
zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi normami;
dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) kotłów NC 100H i NC 150H, centrali detekcji GAZEX, czujników uniTOX.CO oraz zaworu MAG3.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania instalacji gazowej, urządzeń kotłowni gazowej oraz/lub systemu detekcji gazów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników obiektu, ciągłość dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, dokumentacji technicznej, zaleceń producentów, Instrukcji eksploatacji i konserwacji budynku, Wykonawca zobowiązany jest stosować wymagania bardziej rygorystyczne.
Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje robót budowlanych ani modernizacji instalacji, o ile nie zostaną one odrębnie zlecone przez Zamawiającego.
§ 2.
Urządzenia objęte umową
Umowa obejmuje urządzenia, instalacje oraz elementy wewnętrznej instalacji gazowej, kotłowni gazowej i (w zakresie części I)/ lub  systemu detekcji gazów (w zakresie części II), zainstalowane w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 53 w Wieliczce, w szczególności:
 Wewnętrzna instalacja gazowa, w tym: 
gazomierz G25 w szafce zewnętrznej wraz z reduktorem ciśnienia i rejestratorem danych, 
zawór szybkozamykający MAG3 w szafce zabezpieczającej, 
rurociągi stalowe spawane od szafki zewnętrznej do kotłowni na kondygnacji +4, 
zawory odcinające (kurki gazowe) przed każdym kotłem,
rury ochronne w miejscach przejść przez przegrody budowlane, 
oznakowanie instalacji gazowej (tabliczki, etykiety identyfikujące);
Kotłownia gazowa (kondygnacja +4, pow. 13,7 m²), w tym: 
2 kotły gazowe kondensacyjne NC 100H (12,9–105,2 kW każdy, zamknięta komora spalania) firmy AIC,
1 kocioł gazowy kondensacyjny NC 150H (13,0–151,3 kW, zamknięta komora spalania) firmy AIC,
sterownik kaskady kotłów, regulator pogodowy, pompy obiegowe CO/CT/CWU, 
zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 l, naczynia wzbiorcze (35 l, 300 l, 18 l), zawory bezpieczeństwa;
System detekcji gazów GAZEX, w tym: 
centrala alarmowa detekcji gazu z akumulatorem podtrzymującym 12V/1,3 Ah, 
czujniki metanu CH₄ (eksplozymetryczne, montaż pod stropem kotłowni), 
czujniki tlenku węgla CO typu uniTOX.CO (elektrochemiczne), 
sygnalizator optyczno-akustyczny nad wejściem do kotłowni, okablowanie systemu;
Komin koncentryczny spalinowo-powietrzny w tym:
 kominy od kotłowni na kond. +4 ponad dach, 
elementy czyszczakowe i rewizyjne, 
Armatura zabezpieczająca i pomiarowa, w tym: 
zawory bezpieczeństwa na kotłach (3 szt., p=3,0 bar),
naczynia wzbiorcze (35 l, 300 l, 18 l), 
neutralizator kondensatu, 
​​termometry, manometry, czujniki temperatury i ciśnienia
Umowa obejmuje również czynności związane z dostarczaniem danych do Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (CKOB) oraz sporządzaniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

§ 3. 
Terminy i tryb świadczenia usług
Umowa obowiązuje od dnia 01.___.2026 r. do dnia ____. r. (18 miesięcy)
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu roczny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca skoryguje harmonogram w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwagi.
Usługi objęte niniejszą umową realizowane będą w trybie:
planowym - obejmującym przeglądy okresowe, kontrole, konserwacje oraz testy funkcjonalne instalacji gazowej, kotłowni oraz/ lub  systemu detekcji gazów, wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Instrukcją eksploatacji i konserwacji budynku oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów, według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;
doraźnym - obejmującym czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej, 
w tym udział w kontrolach, testach lub czynnościach sprawdzających;  gdzie czas reakcji – przyjazd na obiekt maksymalnie 60 minut od skutecznego  zgłoszenia - w przypadku awarii stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo w przypadku nieszczelności instalacji gazowej, wycieku gazu, awarii systemu detekcji lub zaworu szybkozamyjającego.
Usługi realizowane będą w sposób niezakłócający bieżącej pracy obiektu Sądu Rejonowego w Wieliczce, z uwzględnieniem obowiązujących w nim procedur bezpieczeństwa oraz ograniczeń dostępu do wybranych stref.
§ 4. 
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: w zależności od części zamówienia 
wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, kontroli oraz testów funkcjonalnych instalacji gazowej, kotłów i systemu detekcji gazów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Instrukcją eksploatacji i konserwacji budynku oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów;
wykonywanie bieżącej konserwacji kotłów gazowych, w tym czyszczenie wymienników ciepła i komór spalania, regulacja palników, kontrola armatury zabezpieczającej oraz sprawdzenie poprawności działania;
przeprowadzanie testów systemu detekcji gazów, kalibracji czujników CH₄ i CO gazami wzorcowymi oraz weryfikacji progów alarmowych i działania zaworu szybkozamykającego MAG3;
wykonywanie prób szczelności instalacji gazowej oraz analizy spalin kotłów (CO, CO₂, temperatura spalin, sprawność, λ);
kontrola stanu technicznego szafki zewnętrznej z gazomierzem G25, reduktorem i rejestratorem danych;
sprawdzenie procedury ponownego uruchomienia instalacji po zadziałaniu systemu detekcji (ręczne, po potwierdzeniu braku gazu eksplozymetrem);
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej kotłowni, w tym sporządzanie i prowadzenie protokołów oraz rejestrów dotyczących przeglądów, konserwacji, kalibracji czujników, testów, wyników analizy spalin, usunięcia awarii oraz innych wymaganych czynności eksploatacyjnych. W przypadku przeglądów, kontroli lub innych czynności wynikających z obowiązków określonych przepisami prawa, których wykonanie podlega obowiązkowi ujawnienia w książce obiektu budowlanego, w tym w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (CKOB) lub EKOB, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dokonania wymaganych wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazania Zamawiającemu informacji o dokonanym wpisie. W przypadku zakupu lub wdrożenia przez Zamawiającego systemu informatycznego służącego do ewidencji przeglądów, konserwacji, awarii lub innych czynności objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzania danych dotyczących realizowanych czynności do tego systemu, po uprzednim nadaniu dostępów dla osób skierowanych do realizacji umowy, zgodnie z funkcjonalnością oraz zasadami działania oprogramowania;
klasyfikowanie stanu technicznego urządzeń jako: sprawne, sprawne warunkowo lub niesprawne, wraz z określeniem priorytetu naprawy;
 niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo gazowe obiektu, w szczególności o nieszczelnościach, nieprawidłowym działaniu detekcji lub zagrożeniu wybuchem.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w sposób niezakłócający pracy obiektu Sądu Rejonowego w Wieliczce, z zachowaniem obowiązujących w nim procedur bezpieczeństwa, zasad ochrony osób i mienia oraz ograniczeń dostępu do stref o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa.
Czynności przeglądowe, kontrolne i konserwacyjne Wykonawca przeprowadza z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń pomiarowych i sprzętu technicznego, posiadających wymagane dopuszczenia i aktualne legalizacje, w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usług przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu instalacji gazowych, kotłów i/ lub systemów detekcji gazu oraz doświadczenie w realizacji usług w obiektach użyteczności publicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji czynności serwisowych i konserwacyjnych, przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz do uporządkowania miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu.
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług.
Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być realizowane w sposób nienaruszający warunków gwarancji producentów kotłów, systemu detekcji gazu oraz armatury gazowej.
Wykonawca wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za realizację umowy oraz bieżący kontakt z Zamawiającym.
Imię nazwisko……………….. email: ………….. tel. …………..

§ 5. 
Wynagrodzenie i koszty dodatkowe
Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych czynności, zgodnie z cenami określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy zawierają Załącznik nr 1 do umowy:
        Dla części I:
Coroczna kontrola stanu technicznego  instalacji gazowej z próbą szczelności (1 kontrola) w wysokości ……… zł netto + VAT (……%), tj. ………zł brutto;
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych - kaskada 3 szt. z analizą spalin (1 przegląd), w wysokości ……… zł netto + VAT (……%), tj. ………zł brutto;
       Dla części II:
Przegląd kwartalny systemu detekcji gazu z kalibracją systemu detekcji gazu (centrala GAZEX, czujniki CH₄ i CO, sygnalizator), (1 przegląd) w wysokości ……… zł netto + VAT (……%), tj. ………zł brutto;
Materiały eksploatacyjne i części zamienne Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz elementów niezbędnych do wykonania napraw i utrzymania sprawności urządzeń objętych przedmiotem umowy ponosi Zamawiający. 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przekazania Zamawiającemu pisemnego lub elektronicznego wykazu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, zawierającego co najmniej: 
nazwę urządzenia, którego dotyczy potrzeba wymiany; 
nazwę, typ oraz ilość wymaganych materiałów lub części; 
uzasadnienie konieczności wymiany; 
przewidywany koszt zakupu lub orientacyjną wycenę. 
Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych następuje po uprzednim, odrębnym zleceniu i   akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego podjęcia naprawy i zakupu materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych na koszt Zamawiającego bez jego wcześniejszej zgody, chyba że konieczność podjęcia działania ich zastosowania wynika z usuwania awarii zagrażającej bezpieczeństwu osób, mienia lub ciągłości funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego
Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur wystawionych zgodnie z § 6.
Łączna wartość umowy za cały okres obowiązywania wynosi - a) w zakresie części I  ……………… zł netto (słownie: ………………… złotych) / ……………… zł brutto (słownie: ………………… złotych); b) w zakresie części II - ………….. zł netto (słownie: ………….. zł)/ …………… zł brutto (słownie: ……………zł). 
W przypadku konieczności wykonania napraw lub wymiany części niewchodzących w zakres czynności przeglądowych, koszty te ponosi Zamawiający po uprzednim zatwierdzeniu kalkulacji kosztów.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania czynności podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Sądu Rejonowego w Wieliczce.
§ 6.
Zasady płatności
[bookmark: _Hlk222390128]Faktura VAT będzie wystawiana jeden raz w miesiącu, zbiorczo za usługi faktycznie wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym, o ile zajdzie konieczność wykonania  usług objętych niniejszą umową. .
Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty należności objętych fakturami w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w niej numer rachunku bankowego. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu ze strony odbiorcy. 
[bookmark: _Hlk222390481]Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Fakturę w wersji elektronicznej Wykonawca dostarczać będzie na adres: administracja@wieliczka.sr.gov.pl
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Za okres do czasu uzyskania przez Zleceniobiorcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia Umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP wskazanym w komparycji umowy, a także że wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1646 z późn. zm.), został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz).
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawca. 
Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).
§ 7. 
Zasady wystawiania i otrzymywania faktur - KSeF
Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy  i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.
Do czasu powstania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, faktury będą wystawiane w dotychczasowy sposób przewidziany § 6 Umowy, chyba że Strona wystawiająca fakturę zdecyduje się na wcześniejsze stosowanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF. 
Jeśli zgodnie z Umową faktura zawiera  załącznik, którego nie będzie można udostępnić za pośrednictwem KSeF, Wykonawca dostarczy ten załącznik na adres email Zamawiającego  tj. administracja@wieliczka.sr.gov.pl lub przesyłką listowną do siedziby Zamawiającego.
Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF. Strony przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności, o ile w fakturze nie wskazano inaczej. 
Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w KSeF, w szczególności do przekazania sobie nawzajem aktualnych danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych do obsługi faktur ustrukturyzowanych. 
Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KSeF. 
W przypadku niedostępności KSeF potwierdzonej oficjalnym komunikatem Ministerstwa Finansów, faktury mogą być wystawiane w formie przewidzianej przepisami prawa jako rozwiązanie awaryjne. Faktury wystawione w trybie awaryjnym podlegają przesłaniu do KSeF w pierwszym możliwym terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami. Strony zobowiązują się akceptować takie faktury, a ich skuteczność nie będzie kwestionowana z uwagi na czasowe ograniczenia techniczne KSeF.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów. 
Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy. 
§ 8.
Dokumentacja i raportowanie
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z wykonywanych prac serwisowych, przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji gazowej, kotłów i/lub systemu detekcji gazu, a także do przekazywania Zamawiającemu protokołów potwierdzających wykonanie poszczególnych czynności. 
Po każdym wykonanym przeglądzie, czynności konserwacyjnej, naprawie lub interwencji awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół zawierający co najmniej: 
datę i godzinę wykonania czynności; 
oznaczenie instalacji lub urządzenia objętego zakresem prac; 
szczegółowy opis wykonanych czynności, w tym zakres przeprowadzonych prac, wymienionych elementów lub zastosowanych materiałów; 
ocenę stanu technicznego urządzenia lub instalacji wraz z klasyfikacją jako:
- sprawne,
- sprawne warunkowo,
- niesprawne; 
wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, usterek lub zagrożeń wraz z zaleceniami dotyczącymi ich usunięcia oraz określeniem priorytetu działań; 
imię i nazwisko osoby wykonującej czynności, jej podpis oraz numer posiadanych uprawnień, autoryzacji lub certyfikatów, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta urządzeń. 
Protokoły, o których mowa w ust. 2, sporządzane będą w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że Zamawiający dopuści przekazywanie dokumentacji w formie elektronicznej. 
Wyniki przeglądów, konserwacji, napraw oraz interwencji awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest udostępniać Zamawiającemu na każde żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej. 
W przypadku wykonania czynności podlegających obowiązkowi ujawnienia w książce obiektu budowlanego, w tym prowadzonej w systemie c-KOB, o których mowa w art. 60a pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Wykonawca zobowiązany jest po zapewnieniu przez Zamawiającego niezbędnych dostępów lub uprawnień, do samodzielnego dokonania wymaganych wpisów zgodnie z art. 60a–60r ww. ustawy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także do przekazania Zamawiającemu informacji o dokonanym wpisie. Wpis obejmuje w szczególności: datę wykonania kontroli, przeglądu lub innej czynności; 
zakres przeprowadzonych prac; 
wynik kontroli lub przeglądu, lub wykonanej czynności; 
informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych zaleceniach; 
dane osób wykonujących czynności, w tym imię i nazwisko oraz numer wymaganych uprawnień lub certyfikatów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości sporządzonej dokumentacji oraz zgłaszania uwag do przekazanych protokołów.
§ 9. 
Personel i kwalifikacje
Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do należytego wykonania części I i/lub części II  przedmiotu umowy, w szczególności: 
kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania czynności związanych z serwisowaniem, konserwacją, przeglądami technicznymi oraz naprawą instalacji gazowych, kotłów gazowych i/lub systemów detekcji gazu;
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego);
aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w grupie 3 (gazowej) w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r.;
autoryzację lub przeszkolenie przez producenta systemu detekcji gazu GAZEX w zakresie kalibracji i serwisu czujników CH₄ i CO, 
przeszkolenie przez producenta kotłów gazowych NC 100H / NC 150H w zakresie serwisu (jeśli wymagane przez DTR lub warunki gwarancji) firmy AIC, 
doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji gazowych, kotłów gazowych i/lub  systemów detekcji gazu w budynkach użyteczności publicznej; 
Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać doświadczenie w obsłudze urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz spełniać wymóg niekaralności w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy lub na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży oświadczenie potwierdzające, że osoby skierowane do realizacji zamówienia są osobami niekaranymi.
Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach, doświadczeniu, zakresie wykonywanych czynności oraz posiadanych uprawnieniach, autoryzacjach i certyfikatach. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, autoryzacje, dokumenty potwierdzające przeszkolenie oraz dokumenty potwierdzające niekaralność osób skierowanych do realizacji umowy. 
Zmiana osób skierowanych do realizacji umowy wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie niższe niż osoby zastępowane. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy, jak za działania własne.
§ 10. 
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego szkody związane z realizacją usług serwisowych instalacji gazowej, kotłowni i systemu detekcji gazu.
Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów oraz interwencji awaryjnych dotyczących instalacji gazowej, kotłowni i systemu detekcji gazu w obiekcie Zamawiającego.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż                200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody powstałe w wyniku:
awarii instalacji gazowej, nieszczelności, wycieku gazu, spowodowane niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy,
niewłaściwego wykonania usług serwisowych, nieprawidłowej kalibracji czujników lub regulacji kotłów,
zaniechania czynności serwisowych,
niezadziałania systemu detekcji gazu lub zaworu MAG3 wskutek zaniedbań serwisowych,
uszkodzenia mienia lub zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy:
kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
ogólne warunki ubezpieczenia,
dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej.
W przypadku opłacania składki w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłacenia każdej kolejnej raty w terminie 7 dni od dnia jej wymagalności.
Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia w sposób zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji umowy oraz do niezwłocznego przedłożenia stosownych dokumentów Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia, w szczególności w zakresie sumy gwarancyjnej, zakresu ochrony lub jej wygaśnięcia - w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia tych zmian.
§ 11. 
Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji
W okresie obowiązywania gwarancji kotłów, instalacji gazowej i systemu detekcji gazu Wykonawca zobowiązuje się do:
wykonywania czynności serwisowych w sposób nienaruszający warunków gwarancji udzielonej przez producenta kotłów, systemu detekcji GAZEX lub dostawcę armatury gazowej,
ścisłego przestrzegania zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz instrukcji eksploatacji urządzeń,
stosowania wyłącznie materiałów, części zamiennych i czynników eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta,
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować utratą gwarancji.
Wszelkie czynności ingerujące w konstrukcję urządzeń, układy automatyki i sterowania, oprogramowanie, instalacje elektryczne lub systemy zabezpieczeń wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz jeżeli jest to wymagane autoryzacji producenta urządzenia.
W przypadku wykonania czynności bez wymaganej zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, w tym za utratę gwarancji, oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów przywrócenia sprawności urządzeń.
W przypadku utraty gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, w tym koszty napraw, wymiany urządzeń lub ich elementów oraz wszelkie koszty pośrednie związane z ich unieruchomieniem.
§ 12.
Odpowiedzialność Stron
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami określonymi w OPZ, dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz zaleceniami producentów kotłów, systemu detekcji gazu i armatury gazowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w tym w szczególności za:
uszkodzenie urządzeń, instalacji lub infrastruktury Zamawiającego,
przerwy w dostawie ciepła lub ciepłej wody, nieszczelności instalacji gazowej lub niezadziałania systemu detekcji gazu wynikające z niewłaściwego wykonania usług,
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją usług,
działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, w tym podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za skutki niewłaściwego wykonania lub niewykonania obowiązków wynikających z umowy, w tym za brak wymaganych przeglądów, konserwacji lub reakcji na zgłoszenia awarii.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez osoby nieuprawnione,
ingerencji osób trzecich niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy,
działania siły wyższej.
Odpowiedzialność Wykonawcy nie jest wyłączona ani ograniczona w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.
§ 13.
 Warunki realizacji usług
Usługi będą realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu oraz pracy użytkowników, w szczególności pracy sądu.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ograniczeń czasowych związanych z funkcjonowaniem obiektu oraz dostępu do pomieszczeń i stref o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonywania prac planowych, w szczególności przeglądów i konserwacji, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Prace konserwacyjne oraz serwisowe muszą być wykonywane w sposób zapewniający minimalizację przerw w działaniu instalacji gazowej i systemu detekcji gazu, a w przypadku konieczności ich wyłączenia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań serwisowych zgodnie z czasem reakcji określonym w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w obiekcie Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację prac oraz zabezpieczenie miejsca ich wykonywania, w tym za właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 14.
Kary umowne
Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości:
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia  w stosunku do czasu reakcji określonego w § 3 ust. 3b.
2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy ust. 4 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 1 ust. 1- 4 oraz § 4 ust. 1- 7 umowy,
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy ust. 4 w przypadku naruszenia warunków gwarancji producenta, skutkującego jej utratą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy ust. 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jego zgody, lub dochodzenia ich na drodze sądowej.
Naliczanie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar, na zasadach ogólnych określonych Kodeksie Cywilny.

§ 15. 
Rozwiązanie i zmiany umowy
Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego wezwania do ich wykonania,
utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień lub ubezpieczenia,
utraty gwarancji na urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5.
Zmiany wynikające bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają zastosowanie do realizacji niniejszej umowy, nie wymagają aneksu i obowiązują Strony z mocy prawa.
Zmiany dotyczące w szczególności zakresu usług, wynagrodzenia, czasu reakcji, terminów realizacji lub obowiązków Stron wymagają zawarcia aneksu podpisanego przez obie Strony.
§ 16.
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć ze stosunku prawnego powstałego na podstawie niniejszej umowy strony poddają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, tj. Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia, a w przypadku gdy spór ze względu na wartość przedmiotu sporu będzie podlegał kognicji sądu okręgowemu, to właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd Okręgowy w Krakowie.
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy wykonawcę  reprezentować będzie: ___________________, e-mail:__________________, tel: ____; 
W sprawach związanych z realizacją umowy Zamawiającego reprezentuje: ___________________, e-mail:__________________, tel: ____; 
Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej i podpisana przez Strony przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub zaufanego.
Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego podpisu elektronicznego, zgodnie z oznaczeniem czasu w dokumencie.


          Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu do przeglądów.
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
Załącznik nr 5 - Zakres czynności w ramach przeglądów i konserwacji ( pkt. 2 z OPZ)
Załącznik nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzona za zgodność.
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Załącznik nr 2 - Wzór protokołu do przeglądów.

z wykonania przeglądu / konserwacji / naprawy / interwencji awaryjnej instalacji gazowej, kotłów i systemu detekcji gazu
I. Dane ogólne:
Zamawiający: ..............................................................
Wykonawca: ..............................................................
Numer umowy: ..............................................................
Rodzaj wykonanej czynności (zaznaczyć właściwe): ☐ przegląd techniczny ☐ konserwacja ☐ naprawa ☐ interwencja awaryjna ☐ inne: ..........
Data wykonania czynności: ........................
Godzina rozpoczęcia: .......... Godzina zakończenia: ..........
Miejsce wykonania czynności / lokalizacja urządzenia: ..............................................................
II. Dane instalacji / urządzenia objętego czynnościami:
Nazwa instalacji / urządzenia: ..............................................................
Typ / model urządzenia: ..............................................................
Producent: ..............................................................
Nr seryjny / oznaczenie techniczne: ..............................................................
Lokalizacja urządzenia w obiekcie: ..............................................................
III. Zakres wykonanych czynności:
Opis wykonanych prac serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub kontrolnych:
.............................................................
Wymienione części / zastosowane materiały eksploatacyjne: .............................................................
IV. Ocena stanu technicznego urządzenia / instalacji:
Po wykonaniu czynności stan techniczny urządzenia / instalacji określa się jako:
☐ SPRAWNE
☐ SPRAWNE WARUNKOWO
☐ NIESPRAWNE
Uwagi dotyczące stanu technicznego:



V. Stwierdzone nieprawidłowości / usterki / zagrożenia
	Lp.
	Opis nieprawidłowości / usterki
	Priorytet działań
	Zalecany sposób usunięcia

	
	
	
	

	
	
	
	



Priorytet działań: niski / średni / wysoki / krytyczny
VI. Dane dotyczące wpisów do ewidencji (EKOB / CKOB / ewidencja Zamawiającego)
☐ Czynność podlega obowiązkowi wpisu do EKOB / CKOB
☐ Czynność nie podlega obowiązkowi wpisu do EKOB / CKOB
W przypadku czynności podlegającej wpisowi:
☐ Wpis do EKOB został dokonany
Data wpisu: ………………………
☐ Wpis do CKOB został dokonany przez Wykonawcę
Data wpisu: ………………………
Zakres wprowadzonych danych / numer wpisu (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Osoby wykonujące czynności:
VIII. Uwagi Zamawiającego:
IX. Potwierdzenie wykonania czynności:
WYKONAWCA
Imię i nazwisko: ................................
Stanowisko: ........................
Podpis: ........................
Data: ................
ZAMAWIAJĄCY
Imię i nazwisko: ................................
Stanowisko: ........................
Podpis: ........................
Data: ................


